**T-Série 4 m**

Hasící médium: HFC-227ea  
Množství hasícího média: 1 kg ± 10g

Provozní teplota: -40°C......+90°C  
Aktivační teplota: 105°C ± 3°C

Délka systému: 4220 mm  
Celková hmotnost: 1,61 kg

Objem hašeného prostoru pro elektrické požáry při 20°C: 1,82 m³  
Objem hašeného prostoru pro motorové požáry při 20°C: 1,39 m³

Termín dodání: Skladem

Platí pro navrhnutou konstrukční koncentraci požáru v rozsahu z celkového objemu následovně:  
Požár v rozsahu 7 % z celkového chráněného prostoru pro elektrické požáry při okolní teplotě 20 °C v uzavřeném prostoru.  
Požár v rozsahu 9 % z celkového chráněného prostoru pro požár motoru při okolní teplotě 20 °C v uzavřeném prostoru.  
Vezměte prosím na vědomí, že pokud je přítomna nižší teplota, velikost chráněného prostoru bude snížena.

Každý systém je dodáván v retailovém balení, které obsahuje: BlazeCut T Série systém s tlakoměrem, Manuál s informací o hasicí látce, stahovací pásky  
s vysokou teplotní odolností k instalaci, Nálepka "Varování" k označení chráněného prostoru, BlazeCut logo nálepka.

<https://www.youtube.com/watch?v=QO7KETrafeo>